(module BHX1-1225-PC (layer F.Cu) (tedit 612D1E58)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BHX1-1225-PC (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad V2 thru_hole rect (at -7.95 0.0) (size 3.0 3.0) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V1 thru_hole rect (at 7.95 0.0) (size 3.0 3.0) (drill 2.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND smd rect (at 0.0 0.0) (size 5.0 5.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)