(module "BK18650PC6" (layer F.Cu)
  (descr "BK-18650-PC6")
  (tags "Undefined or Miscellaneous")
  (fp_text reference U** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BK18650PC6" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -36.250 -19.3) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -36.250 -0) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -36.250 19.3) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 36.250 19.3) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 36.250 -0) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 36.250 -19.3) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -27.805 -19.3) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -27.805 -0) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -27.805 19.3) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 27.805 19.3) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 27.805 -0) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 27.805 -19.3) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model BK-18650-PC6.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
