(module BLACKSWIFT_DEVICES_SOT666 (layer F.Cu) (tedit 660C3FDA)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.635 -1.4732 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BLACKSWIFT_DEVICES_SOT666 (at 0.0 4.318 900) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.8 -0.5) (size 1.0 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.8 0.0) (size 1.0 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.8 0.5) (size 1.0 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.8 0.5) (size 1.0 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.8 0.0) (size 1.0 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.8 -0.5) (size 1.0 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)