(module BLACKSWIFT_DEVICES_UDFN14 (layer F.Cu) (tedit 660C3AD6)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -0.2032 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BLACKSWIFT_DEVICES_UDFN14 (at 0.0 0.2968 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.0 0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.5 0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.0 0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.5 0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 1.0 0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 1.5 0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 1.5 -0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 1.0 -0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 0.5 -0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 0.0 -0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -0.5 -0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -1.0 -0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -1.5 -0.525) (size 0.3 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)