(module BLACKSWIFT_GENERIC_ASPI-6045S (layer F.Cu) (tedit 660C362E)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "BLACKSWIFT_GENERIC_ASPI-6045S" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.35 0.0) (size 1.6 5.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 2.35 0.0) (size 1.6 5.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)