(module BLACKSWIFT_GENERIC_AXIAL-5MM (layer F.Cu) (tedit 660C01AC)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.27 -0.2 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BLACKSWIFT_GENERIC_AXIAL-5MM (at 4.4196 0.4318 0) (layer F.Fab))
  (pad P$1 thru_hole circle (at -2.5 0.0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P$2 thru_hole circle (at 2.5 0.0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)