(module BLACKSWIFT_GENERIC_C1812 (layer F.Cu) (tedit 660AD38B)
  (descr "<b>CAPACITOR</b><p>chip")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.3175 -2.5717 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "BLACKSWIFT_GENERIC_C1812" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.2225 0.0) (size 1.9 3.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 2.2225 0.0) (size 1.9 3.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)