(module BLACKSWIFT_GENERIC_CAPC_0402 (layer F.Cu) (tedit 660ACE0D)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -1.0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "BLACKSWIFT_GENERIC_CAPC_0402" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at -0.47 0.0) (size 0.58 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.08) (at 0.47 0.0) (size 0.58 0.62) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)