(module BLACKSWIFT_GENERIC_COOPER_UP4B (layer F.Cu) (tedit 660ABF9A)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.524 -1.4732 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BLACKSWIFT_GENERIC_COOPER_UP4B (at 3.556 1.0668 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 0.0 -8.9) (size 12.0 4.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.0 8.9) (size 12.0 4.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)