(module "BLM21AG102BH1J" (layer F.Cu)
  (descr "BLM21_3 L=2.0 W=1.25 T=0.85")
  (tags "Filter")
  (attr smd)
  (fp_text reference FL** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BLM21AG102BH1J" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.900 -0 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.900 -0 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BLM21PG121SN1D.stp
    (at (xyz -0.039370078740157 0 0.016929134139864))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
