(module "BLUENRGM2SA" (layer F.Cu)
  (descr "BLUENRG-M2SA-3")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BLUENRGM2SA" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.610 -0.665 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.610 0.605 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.610 1.875 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.610 3.145 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -5.610 4.415 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.150 5.415 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.880 5.415 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.610 5.415 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.340 5.415 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.930 5.415 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.200 5.415 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 3.470 5.415 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 4.740 5.415 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 6.010 5.415 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 7.890 4.415 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 7.890 3.145 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 7.890 1.875 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 7.890 0.605 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 7.890 -0.665 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 7.890 -2 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 6.010 -6.085 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 4.740 -6.085 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 3.470 -6.085 0) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BLUENRG-M2SA.stp
    (at (xyz 0.045669290024465 0.012598424915254 0.031496063461454))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 -180 -180))
  )
)
