(module "BM20B0840DS04V53" (layer F.Cu)
  (descr "BM20B(0.8)-40DS-0.4V(53)-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BM20B0840DS04V53" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.800 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.800 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.400 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.400 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3.000 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.000 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.600 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -2.600 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.200 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -2.200 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.800 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.800 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.400 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.400 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.000 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.000 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.600 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -0.600 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.200 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -0.200 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.200 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 0.200 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 0.600 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 0.600 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 1.000 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 1.000 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 1.400 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 1.400 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 1.800 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 1.800 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 2.200 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 2.200 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 2.600 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 2.600 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 3.000 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 3.000 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 3.400 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 3.400 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 3.800 1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 3.800 -1.09 0) (size 0.230 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -5.010 0.925 0) (size 0.300 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at -5.010 -0.925 0) (size 0.300 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP3 smd rect (at 5.010 0.925 0) (size 0.300 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP4 smd rect (at 5.010 -0.925 0) (size 0.300 0.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BM20B_0.8_-40DS-0.4V_53_.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
