(module BM26B-ZPDSS-TFLFSN (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 -0.595701) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN26_BM26B_JST (at 0 -0.595701) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at 9 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 9 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 7.5 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 7.5 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 6.000001 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 6.000001 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 4.500001 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.500001 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.999999 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.999999 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.5 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.5 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.5 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.5 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -2.999999 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -2.999999 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -4.499999 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -4.499999 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -6.000001 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -6.000001 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -7.5 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -7.5 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -9 3.029301) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -9 -4.220703) (size 0.762 1.7526) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -11.099998 1.854299) (size 1.0922 2.8956) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 11.099998 1.854299) (size 1.0922 2.8956) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
