(module "BM28B0624DP2035V53" (layer F.Cu)
  (descr "BM28B0.6-24DP/2-0.35V(53)-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BM28B0624DP2035V53" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.925 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.925 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.575 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.575 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.225 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.225 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.875 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.875 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.525 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.525 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.175 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.175 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.175 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.175 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.525 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 0.525 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0.875 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 0.875 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 1.225 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 1.225 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 1.575 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 1.575 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 1.925 0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 1.925 -0.593 0) (size 0.180 0.615) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -2.515 -0.325 90) (size 0.400 0.520) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 2.515 -0.325 90) (size 0.400 0.520) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP3 smd rect (at -2.515 0.325 90) (size 0.400 0.520) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP4 smd rect (at 2.515 0.325 90) (size 0.400 0.520) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BM28B0.6-24DP_2-0.35V_53_.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
