(module "BM64SPKS1MC10003AA" (layer F.Cu)
  (descr "BM64SPKS1MC1-0003AA-2")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BM64SPKS1MC10003AA" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -7.250 -5.15 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.250 -3.95 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -7.250 -2.75 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -7.250 -1.55 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -7.250 -0.35 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -7.250 0.85 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -7.250 2.05 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -7.250 3.25 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -7.250 4.45 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -7.250 5.65 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -7.250 6.85 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -7.250 8.05 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -7.250 9.25 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -7.250 10.45 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -7.250 11.65 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -7.250 12.85 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -7.250 14.05 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -4.800 15.5 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -3.600 15.5 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -2.400 15.5 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -1.200 15.5 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 0.000 15.5 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 1.200 15.5 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 2.400 15.5 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 3.600 15.5 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 4.800 15.5 0) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 7.250 14.05 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 7.250 12.85 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 7.250 11.65 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 7.250 10.45 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 7.250 9.25 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 7.250 8.05 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 7.250 6.85 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 7.250 5.65 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 7.250 4.45 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 7.250 3.25 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 7.250 2.05 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 7.250 0.85 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 7.250 -0.35 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 7.250 -1.55 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 7.250 -2.75 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at 7.250 -3.95 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at 7.250 -5.15 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\KiCad Libraries\\KiCad Libraries - NEW\\SamacSys_Parts.3dshapes\\BM64SPKS1MC1-0003AA.stp"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
