(module easyeda2kicad:LGA-8_L3.0-W3.0-P0.80-TR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.2) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LGA-8_L3.0-W3.0-P0.80-TR (at 0 5.2) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 smd oval (at -1.40 -1.20 -90.00) (size 0.45 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -1.40 -0.40 -90.00) (size 0.45 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at -1.40 0.40 -90.00) (size 0.45 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at -1.40 1.20 -90.00) (size 0.45 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.40 1.20 -90.00) (size 0.45 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 1.40 0.40 -90.00) (size 0.45 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at 1.40 -0.40 -90.00) (size 0.45 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at 1.40 -1.20 -90.00) (size 0.45 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BME680/BME680.3dshapes/LGA-8_L3.0-W3.0-H0.9-P0.80-TR.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)