(module "BMP390" (layer F.Cu)
  (descr "BMP390")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BMP390" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.250 -0.763 0) (size 0.250 0.275) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.250 -0.763 0) (size 0.250 0.275) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.762 -0.5 90) (size 0.250 0.275) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.762 -0 90) (size 0.250 0.275) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.762 0.5 90) (size 0.250 0.275) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.250 0.763 0) (size 0.250 0.275) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.250 0.763 0) (size 0.250 0.275) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.762 0.5 90) (size 0.250 0.275) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.762 -0 90) (size 0.250 0.275) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.762 -0.5 90) (size 0.250 0.275) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BMP390.stp
    (at (xyz -0.039370078740157 0.036220473098004 -0.00078740155720335))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
