(module "BNX02301L" (layer F.Cu)
  (descr "BNX023-01L-2")
  (tags "Filter")
  (attr smd)
  (fp_text reference FL** (at 7.950 -6.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.950 -6.25) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BNX02301L" (at 7.950 -6.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.900 -8.35 90) (size 2.500 3.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 15.600 -8.35 90) (size 2.500 3.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.900 -4.05 90) (size 2.500 3.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 15.600 -4.05 90) (size 2.500 3.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at 12.000 -11.35 90) (size 2.300 3.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 9.750 -1.15 90) (size 2.300 7.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BNX023-01L.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
