(module "BOB00544" (layer F.Cu)
  (descr "BOB-00544-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at -9.525 -7.62) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -9.525 -7.62) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BOB00544" (at -9.525 -7.62) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 -5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 -10.16) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0.000 -15.24) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (model BOB-00544.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
