(module easyeda2kicad:WSON-10_L2.0-W2.0-P0.40-TL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WSON-10_L2.0-W2.0-P0.40-TL-EP (at 0 4.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 11 smd rect (at 0.00 0.00 -90.00) (size 1.50 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.95 0.80 -90.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.95 0.40 -90.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.95 0.00 -90.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.95 -0.40 -90.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.95 -0.80 -90.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.95 0.80 -90.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.95 0.40 -90.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.95 0.00 -90.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.95 -0.40 -90.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.95 -0.80 -90.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BQ24040DSQT/BQ24040DSQT.3dshapes/WSON-10_L2.0-W2.0-P0.40-TL-EP.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)