(module BQ24210DQCR (layer F.Cu) (tedit 63D381C3)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DQC10_P84X2P4 (at 0 2.8) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.0287 -1.000001) (size 0.6604 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.0287 -0.499999) (size 0.6604 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.0287 0) (size 0.6604 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.0287 0.499999) (size 0.6604 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.0287 1.000001) (size 0.6604 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.0287 1.000001) (size 0.6604 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.0287 0.499999) (size 0.6604 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.0287 0) (size 0.6604 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.0287 -0.499999) (size 0.6604 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.0287 -1.000001) (size 0.6604 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 0) (size 0.9398 2.5146) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0 0.7874) (size 0.508 0.508) (drill 0.254) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0 0) (size 0.508 0.508) (drill 0.254) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0 -0.7874) (size 0.508 0.508) (drill 0.254) (layers *.Cu *.Mask))
)
