(module "BRN404X" (layer F.Cu)
  (descr "BRN404X-2")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at -10.160 -19.05) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -10.160 -19.05) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BRN404X" (at -10.160 -19.05) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 -5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 -10.16) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0.000 -15.24) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.000 -17.78) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -20.320 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -20.320 -2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -20.320 -5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -20.320 -7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -20.320 -10.16) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -20.320 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -20.320 -15.24) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -20.320 -17.78) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -20.320 -20.32) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -20.320 -22.86) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -20.320 -25.4) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -20.320 -30.48) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -20.320 -33.02) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -20.320 -35.56) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -20.320 -38.1) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -20.320 -27.94) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 0.000 -20.32) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 0.000 -22.86) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 0.000 -25.4) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 0.000 -27.94) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -19.050 -41.91) (size 3.810 3.810) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -19.050 3.81) (size 3.810 3.810) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -1.270 3.81) (size 3.810 3.810) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at -1.270 -41.91) (size 3.810 3.810) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (model BRN404X.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
