(module BS107AG (layer F.Cu) (tedit 6490B388)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO-92-3L_5P33X5P2_ONS (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.6 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.2 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
)
