(module easyeda2kicad:RELAY-TH_BS6-XX-AST-X (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.35) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_BS6-XX-AST-X (at 0 10.35) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at 8.89 6.35 180.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -8.89 6.35 180.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -8.89 -6.35 180.00) (size 3.60 3.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3999951999999998))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.27 -6.35 180.00) (size 3.60 3.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3999951999999998))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BS6-24-AST/BS6-24-AST.3dshapes/RELAY-TH_BS6-XX-AST-X.wrl"
		(offset (xyz 0.390 0.010 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)