(module easyeda2kicad:PG-TDSON-8_L5.0-W6.0-P1.27-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.82) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PG-TDSON-8_L5.0-W6.0-P1.27-BL-EP (at 0 6.82) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.91 2.82 90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.63 2.82 90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.64 2.82 90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.91 2.82 90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.91 -2.82 -90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.64 -2.82 -90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.63 -2.82 -90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.91 -2.79 -90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -0.74 0.00) (size 4.56 4.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BSC0702LS/BSC0702LS.3dshapes/PG-TDSON-8_L5.0-W6.0-H0.9-P1.27-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)