(module "BSZ0901NSIATMA1" (layer F.Cu)
  (descr "PG-TSDSON-8 FL_ 2022")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 0.045) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.045) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BSZ0901NSIATMA1" (at 0.000 0.045) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.975 1.725 0) (size 0.340 0.450) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.325 1.725 0) (size 0.340 0.450) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.325 1.725 0) (size 0.340 0.450) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.975 1.5 0) (size 0.340 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.975 -1.535 0) (size 0.340 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.325 -1.535 0) (size 0.340 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.325 -1.535 0) (size 0.340 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.975 -1.535 0) (size 0.340 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.000 -0.355 90) (size 1.710 2.290) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.325 1.275 90) (size 0.450 1.640) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BSZ0901NSIATMA1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
