(module easyeda2kicad:OSC-SMD_10P-L7.0-W5.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.95) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OSC-SMD_10P-L7.0-W5.0-BL (at 0 5.95) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.54 1.95 90.00) (size 1.00 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.54 1.95 90.00) (size 1.00 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.54 -1.95 -90.00) (size 1.00 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -2.54 -1.95 90.00) (size 1.00 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.63 1.95 -90.00) (size 1.00 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.63 1.95 -90.00) (size 1.00 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.63 -1.95 -90.00) (size 1.00 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.63 -1.95 -90.00) (size 1.00 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -2.95 0.00 0.00) (size 1.00 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 2.95 0.00 0.00) (size 1.00 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BT0507BH3I287DN12.8/BT0507BH3I287DN12.8.3dshapes/OSC-SMD_10P-L7.0-W5.0-H1.9-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)