(module easyeda2kicad:MICRO-USB-TH_BTC-MC5T-42 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.59) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB-TH_BTC-MC5T-42 (at 0 7.59) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 0.50 -1.30 0.00) (size 0.90 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -0.50 -0.65 0.00) (size 0.90 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.50 0.00 0.00) (size 0.90 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -0.50 0.65 0.00) (size 0.90 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 0.50 1.30 0.00) (size 0.90 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 6 thru_hole oval (at 0.50 -3.59 90.00) (size 0.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.39999919999999994 1.1000231999999999))
	(pad 7 thru_hole oval (at 0.50 3.59 90.00) (size 0.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.39999919999999994 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BTC-MC5T-42/BTC-MC5T-42.3dshapes/MICRO-USB-TH_MICRO-USB-A6.wrl"
		(offset (xyz 0.250 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)