(module easyeda2kicad:TO-263-7_L10.2-W10.4-P1.27-LS14.4-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-263-7_L10.2-W10.4-P1.27-LS14.4-BR (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 4.99 3.81 0.00) (size 3.50 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 4.99 2.54 0.00) (size 3.50 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 4.99 1.27 0.00) (size 3.50 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 4.99 0.00 0.00) (size 3.50 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 4.99 -1.27 0.00) (size 3.50 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 4.99 -2.54 0.00) (size 3.50 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 4.99 -3.81 0.00) (size 3.50 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -4.99 0.00 0.00) (size 8.00 10.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BTN8962TAAUMA1/BTN8962TAAUMA1.3dshapes/TO-263-7_8PIN-L10.2-W10.4-H4.6-P1.27-LS14.4-B.wrl"
		(offset (xyz -1.240 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)