(module easyeda2kicad:PG-TO-252_L6.5-W6.3-P1.14-LS10.0-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.279999999999999) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PG-TO-252_L6.5-W6.3-P1.14-LS10.0-TL (at 0 6.279999999999999) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.19 -2.28 0.00) (size 2.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.18 -1.14 0.00) (size 2.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -3.18 2.28 0.00) (size 2.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.18 1.14 0.00) (size 2.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 3.19 0.01 0.00) (size 6.49 5.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BTS428L2ATMA1/BTS428L2ATMA1.3dshapes/PG-TO-252_L6.5-W6.3-H2.3-P1.14-LS10.0-TL.wrl"
		(offset (xyz 1.070 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)