(module "BTS6143D" (layer F.Cu)
  (descr "PG-TO252-5-11_FFW")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.5) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BTS6143D" (at 0.000 -0.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.280 3.4 0) (size 0.800 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.140 3.4 0) (size 0.800 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -2.9 0) (size 5.800 6.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.140 3.4 0) (size 0.800 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.280 3.4 0) (size 0.800 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TLS850B0TEV33ATMA1.stp
    (at (xyz -0.12795275590551 -0.068110236971397 0.0059055120456876))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
