(module BTS7960B (layer F.Cu) (tedit 654B9C96)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BTS7960B_INF (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -5.08 8.448401) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -3.81 8.448401) (size 0.6604 3.4036) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.54 8.448401) (size 0.6604 3.4036) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.27 8.448401) (size 0.6604 3.4036) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 8.448401) (size 0.6604 3.4036) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.27 8.448401) (size 0.6604 3.4036) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.54 8.448401) (size 0.6604 3.4036) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.81 8.448401) (size 0.6604 3.4036) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 -3.0607) (size 5.1308 7.1882) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
