(module easyeda2kicad:SMA-SMD_BWSMA-KE-P001 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SMA-SMD_BWSMA-KE-P001 (at 0 6.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 -2.55 0.00) (size 4.80 1.20) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 2.55 0.00) (size 4.80 1.20) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 0.00 2.55 0.00) (size 4.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 -2.55 0.00) (size 4.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -0.00 0.00) (size 4.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BWSMA-KE-P001/BWSMA-KE-P001.3dshapes/SMA-TH_5P-L6.5-W6.5-H9.5_BWSMA-KE-P001.wrl"
		(offset (xyz -0.600 -0.000 -0.450))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 270 180))
	)
)