(module easyeda2kicad:SMA-TH_BWSMA-KE-Z001 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SMA-TH_BWSMA-KE-Z001 (at 0 6.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -2.55 2.55 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 2 thru_hole circle (at -2.55 -2.55 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.55 -2.55 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 4 thru_hole circle (at 2.55 2.55 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 5 thru_hole circle (at -0.00 -0.00 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3500100000000002))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BWSMA-KE-Z001/BWSMA-KE-Z001.3dshapes/SMA-TH_5P-L6.5-W6.5-H9.8_BWSMA-KE-Z001.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)