(module easyeda2kicad:SOD-80C_L3.3-W1.5-RD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOD-80C_L3.3-W1.5-RD (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.65 0.00 90.00) (size 1.60 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.65 0.00 90.00) (size 1.60 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BZV55-B3V3,115/BZV55-B3V3,115.3dshapes/SOD-80C_L3.3-W1.5-H1.5-RD.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)