(module BZW50-68 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 10.7442 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value R6_STM (at 10.7442 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.0574 2.0574) (drill 1.5494) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 21.4884 0) (size 2.0574 2.0574) (drill 1.5494) (layers *.Cu *.Mask))
)
