(module BarrelJack_CLIFF_FC681465S_SMT_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5E73DD84)
  (descr "Surface-mount DC Barrel Jack, https://www.cliffuk.co.uk/products/dcconnectors/FC681465S.pdf")
  (tags "Power Jack SMT")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.5 6.5 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BarrelJack_CLIFF_FC681465S_SMT_Horizontal (at -0.5 8.5 180) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at -0.5 0.5 180) (layer F.Fab))
  (pad "" np_thru_hole oval (at -2.9 0 90) (size 2 1.5) (drill oval 2 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.5 0 90) (size 2 2) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3 -5.5 90) (size 3 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 3 -5.5 90) (size 3 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3 5.5 90) (size 3 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3 5.5 90) (size 3 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_BarrelJack.3dshapes/BarrelJack_CLIFF_FC681465S_SMT_Horizontal.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
