(module Package_LGA:Bosch_LGA-8_2.5x2.5mm_P0.65mm_ClockwisePinNumbering (layer F.Cu) (tedit 6475F134)
  (descr LGA-8)
  (tags "lga land grid array")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.015 -2.465) (layer F.SilkS))
  (pad 5 smd rect (at 0.975 1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.325 1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.325 1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.975 1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.975 -1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.325 -1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.325 -1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.975 -1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_LGA.3dshapes/Bosch_LGA-8_2.5x2.5mm_P0.65mm_ClockwisePinNumbering.wrl
    (offset (xyz 0.01500000025472259 -0.03500000059435272 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
