(module Bosch_Tools-BMA400-MFG (layer F.Cu) (tedit 60935FFB)
(fp_text reference REF** (at -1.0750000000 -2.1750000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad ~ smd rect (at -0.7500000000 0.7750000000 )(size 0.2500000000 0.3000000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad ~ smd rect (at -0.2500000000 0.7750000000 )(size 0.2500000000 0.3000000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 0.2500000000 0.7750000000 )(size 0.2500000000 0.3000000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 0.7500000000 0.7750000000 )(size 0.2500000000 0.3000000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 0.7500000000 -0.7750000000 )(size 0.2500000000 0.3000000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 0.2500000000 -0.7750000000 )(size 0.2500000000 0.3000000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad ~ smd rect (at -0.2500000000 -0.7750000000 )(size 0.2500000000 0.3000000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad ~ smd rect (at -0.7500000000 -0.7750000000 )(size 0.2500000000 0.3000000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad 1 smd rect (at -0.7500000000 0.7750000000 )(size 0.3000000000 0.3500000000)(layers F.Cu))
(pad 2 smd rect (at -0.2500000000 0.7750000000 )(size 0.3000000000 0.3500000000)(layers F.Cu))
(pad 3 smd rect (at 0.2500000000 0.7750000000 )(size 0.3000000000 0.3500000000)(layers F.Cu))
(pad 4 smd rect (at 0.7500000000 0.7750000000 )(size 0.3000000000 0.3500000000)(layers F.Cu))
(pad 7 smd rect (at 0.7500000000 -0.7750000000 )(size 0.3000000000 0.3500000000)(layers F.Cu))
(pad 8 smd rect (at 0.2500000000 -0.7750000000 )(size 0.3000000000 0.3500000000)(layers F.Cu))
(pad 9 smd rect (at -0.2500000000 -0.7750000000 )(size 0.3000000000 0.3500000000)(layers F.Cu))
(pad 10 smd rect (at -0.7500000000 -0.7750000000 )(size 0.3000000000 0.3500000000)(layers F.Cu))
(pad ~ smd rect (at 0.7750000000 0.2500000000 )(size 0.3000000000 0.2500000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad ~ smd rect (at 0.7750000000 -0.2500000000 )(size 0.3000000000 0.2500000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad ~ smd rect (at -0.7750000000 -0.2500000000 )(size 0.3000000000 0.2500000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad ~ smd rect (at -0.7750000000 0.2500000000 )(size 0.3000000000 0.2500000000)(layers F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd rect (at 0.7750000000 0.2500000000 )(size 0.3500000000 0.3000000000)(layers F.Cu))
(pad 6 smd rect (at 0.7750000000 -0.2500000000 )(size 0.3500000000 0.3000000000)(layers F.Cu))
(pad 11 smd rect (at -0.7750000000 -0.2500000000 )(size 0.3500000000 0.3000000000)(layers F.Cu))
(pad 12 smd rect (at -0.7750000000 0.2500000000 )(size 0.3500000000 0.3000000000)(layers F.Cu))
(model eec.models/Bosch_Tools_-_BMA400.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 -180.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
