(module Broadcom-SO-4-0-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 5EF03869)
(fp_text reference REF** (at -4.4763860000 -2.9250000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -3.2300000000 -1.2700000000 )(size 1.8000000000 0.6400000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd rect (at -3.2300000000 1.2700000000 )(size 1.8000000000 0.6400000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd rect (at 3.2300000000 1.2700000000 )(size 1.8000000000 0.6400000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd rect (at 3.2300000000 -1.2700000000 )(size 1.8000000000 0.6400000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/Broadcom_-_HCPL-181-00CE.step
      (at (xyz 3.0574770000 -2.0652550000 -1.1256340000))
      (rotate (xyz -90.0000000000 0.0000000000 90.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
