(module CAP3216X125N (layer F.Cu) (tedit 65A70A7B)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.395 -1.8 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAP3216X125N (at 2.405 1.8 0) (layer Dwgs.User))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.31) (at -1.485 0.0 90.0) (size 1.82 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.31) (at 1.485 0.0 90.0) (size 1.82 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)