(module "CAPAE430X565N" (layer F.Cu)
  (descr "9B")
  (tags "Capacitor Polarised")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CAPAE430X565N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.2 0 90) (size 1.8 2.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.2 0 90) (size 1.8 2.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model EDH475M035A9BAA.stp
    (at (xyz -0.088582677165354 -0.088582677165354 0.011811024091375))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
