(module CAPC1608X90N (layer F.Cu) (tedit 6698F68E)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.21 -1.05 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAPC1608X90N (at 1.54 1.05 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.77 0.0) (size 0.89 0.93) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.77 0.0) (size 0.89 0.93) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)