(module "CAPC1608X90N" (layer F.Cu)
  (descr "GRM18_0.10 L=1.6mm W=0.8mm T=0.8mm")
  (tags "Capacitor")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CAPC1608X90N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.7 0 0) (size 0.75 0.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.7 0 0) (size 0.75 0.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model GRM188R72A104KA35J.stp
    (at (xyz 0 0.017716534963743 0.015748031730727))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
