(module CAPC2012X135N (layer F.Cu) (tedit 6374EEF0)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAPC2012X135N (at 0 1.27) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.863 0) (size 1.1 1.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.863 0) (size 1.1 1.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
