(module "CAPC2012X145N" (layer F.Cu)
  (descr "GRM21_0.10 L=2.0mm W=1.25mm T=1.25mm")
  (tags "Capacitor")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CAPC2012X145N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.83 0 0) (size 0.97 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.83 0 0) (size 0.97 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model GRM21BR72A474KA73L.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
