(module "CAPC3225X230N" (layer F.Cu)
  (descr "C3225 [EIA CC1210] Thickness 2.5")
  (tags "Capacitor")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CAPC3225X230N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.54 0 0) (size 0.92 2.82) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.54 0 0) (size 0.92 2.82) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model C3225X7R1H106M250AC.stp
    (at (xyz 0 0 0.049212598425197))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 -90 0))
  )
)
