(module CAPMP3216X180N (layer F.Cu) (tedit 65A62E8A)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.175 -2.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAPMP3216X180N (at 5.89 2.135 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.15) (at -1.35 0.0) (size 1.71 1.23) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.15) (at 1.35 0.0) (size 1.71 1.23) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)