(module CAPPRD500W80D1250H3500 (layer F.Cu) (tedit 67BCA1B6)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.075 -7.585 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAPPRD500W80D1250H3500 (at 10.72 7.565 0) (layer F.Fab))
  (pad P thru_hole rect (at -2.5 0.0) (size 1.4 1.4) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N thru_hole circle (at 2.5 0.0) (size 1.4 1.4) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)