(module CAPRB500W50L450T300H550 (layer F.Cu) (tedit 6970649D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.15 -2.585 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CAPRB500W50L450T300H550 (at 11.28 2.585 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 0.0) (size 1.15 1.15) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0.0) (size 1.15 1.15) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)